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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу малых архитектурных форм. 

	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Сроки выполнения работы:
	Начало 01.10.26, окончание 30.10.26

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Генеральный план. Часть 1. Разбивочный план. План организации рельефа. План земляных масс. Благоустройство. Сводный план инженерных сетей. Шифр 23-08-05-ГП1




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Климатический работ строительства – IВ, влажность – (2) нормальная (СП50)
Нормативное значение ветрового давления по СП20 для 1 района – 23 кг/м2
Расчетное значение веса снегового покрова по СП20 для III района – 180 кг/м2
Расчетная температура наружного воздуха по СП131 – минус 32 ℃

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по поставке и монтажу малых архитектурных форм.  (Далее по тексту - МАФ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность конструкций после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству МАФ
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

Всё необходимое оборудование, машины и механизмы, сопутствующие материалы: прижимные планка, герметики, дюбеля, метизы, маяки, анкера, лакокрасочная продукция и т.п., не вошедшее в расчет стоимости работ (ВДЦ и ВДМ) и не указанные отдельно в договоре, но необходимое для качественного и своевременного выполнения производства работ, входит в стоимость работ (ФОТ) и отдельно не оплачивается. 

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации и иметь паспорта качества.
Перечень видов работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ (с указанием секции, этажа с проектной отметки):
  1. Акт разбивки осей.
  2. Устройство опор под (фундамента) под МАФ, 
  3. Установка МАФ.

 МАФ:
Детское, спортивное, игровое оборудование, контейнеры ТБО и пр. оборудование должны быть выполнены в соответствии с документацией завода изготовителя и поставляться строго с спецификацией заказчика. На все оборудование должен быть паспорт и инструкция по эксплуатации и прочие документы необходимые для освидетельствования оборудования при вводе объекта. 

	5. Требования к производству работ 
	Общие данные:
1.	Перед началом работ представитель организации, выполняющей работы, совместно с Генподрядчиком составляют акт приема - передачи фронта работ и готовности объекта к работам (допускается поэтапно);
2.	После окончания работ по монтажу МАФ - лицо ответственное за производство работ, обязано сдать выполненные работы по акту Генподрядчику и представителю технического надзора Заказчика;
3.	Подрядчик несёт ответственность за сохранность выполненных работ до момента передачи своих работ по двустороннему акту, подписанному представителем последующего вида работ и заверенного у представителя Генподрядчика. 
4.	Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства объекта материалами, изделиями, оборудованием, необходимым для производства работ;
5.	Вести и по первому требованию ответственных представителей Генподрядчика либо технического надзора Заказчика предоставлять на проверку исполнительную документацию, в объеме и качестве удовлетворяющими требованиям РД-11-02-2006.
6.	После завершения, работы принимаются комиссионное с участием инженера по гарантии Заказчика либо представителем Генподрядчика.
7.	Срок гарантии на выполненные работы, включая материалы, использованные при работе, поставка который осуществлялась силами Подрядчика, составляет 5 (Пять) лет с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, если иные сроки не установлены в соответствии с сертификатами качества или иными документами на материалы.       
8. Подрядчик перед началом производства работ должен принять участок (фронт работ) по акту, в котором должно быть отражено состояние поверхностей монтируемого участка. 
   
Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки:
ГОСТ 31600-2012 (EN 1176-1:2008) «Оборудование детских игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»
ГОСТ 33542-2015 (EN 1177:2008) «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения».
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации».
ГОСТ Р 58187-2018 «Оборудование спортивных площадок. Общие требования безопасности» 

   До начала производства основного комплекса работ Подрядчиком должны быть выполнены следующие обязательны этапы работ: 
1. Утверждение Проекта производства работ (ППР), разрабатывается подрядчиком, утверждается Заказчиком. Включает в себя схемы движения техники, места складирования материалов, ограждения, календарный план. 
2. Входной контроль материалов: проверка паспортов качества, сертификатов соответствия (особенно для детских площадок — ГОСТ 31600)
3. Топографическая съемка и исполнительная съемка существующего положения. 
4. Разбивочные работы (вынос проекта в натуру).
5. Разбивка мест установки МАФ.
6. Утилизацию не используемого грунта, строительного мусора, Подрядчик проводит самостоятельно за свой счет. 
7. Уплотнение естественного основания (грунта) катками или виброплитами до достижения К упл. не менее 0,98, требуемого проектом (требуется проверка плотномером с предоставлением лаборатории).

   Установка МАФ и детских площадок: 
    Подготовку отдельных фундаментов (столбчатых или плитных) под стойки качелей, горок и т.п., выполнить согласно проекту производителя или РД. Данные работы выполняются Подрядчиком, и за благовременно, до устройства основного пирога плиты паркинга. Установка на асфальт, плитку или другое покрытие запрещается
   МАФ должны быть установлены с соблюдением зон безопасности и зон высоты падения 
   Монтаж, а также испытания (итоговые обмеры) производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя (инструкций). 
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить их Заказчику до начала производства работ в письменном виде. В случае предоставления замечаний Заказчику после выхода на участок, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК (при необходимости) 

	6. Хранение материалов.
	   Хранение давальческого материла и материала, с помощью которого Подрядчик или Субподрядчик выполняет передаваемый Заказчику (Генподрядчику) результат работ по Договору, обязан храниться и транспортироваться строго с инструкцией завода производителя данного материала.




