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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по благоустройству

	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Сроки выполнения работы:
	Начало 27.06.26	                                                 окончание 30.10.26

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Генеральный план. Часть 1. Разбивочный план. План организации рельефа. План земляных масс. Благоустройство. Сводный план инженерных сетей. Шифр 23-08-05-ГП1




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Климатический работ строительства – IВ, влажность – (2) нормальная (СП50)
Нормативное значение ветрового давления по СП20 для 1 района – 23 кг/м2
Расчетное значение веса снегового покрова по СП20 для III района – 180 кг/м2
Расчетная температура наружного воздуха по СП131 – минус 32 ℃

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по Благоустройству (Далее по тексту - Благоустройству) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность конструкций после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству по Благоустройству
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

Всё необходимое оборудование, машины и механизмы, сопутствующие материалы: прижимные планка, герметики, дюбеля, метизы, маяки, анкера, лакокрасочная продукция и т.п., не вошедшее в расчет стоимости работ (ВДЦ и ВДМ) и не указанные отдельно в договоре, но необходимое для качественного и своевременного выполнения производства работ, входит в стоимость работ (ФОТ) и отдельно не оплачивается. 

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации и иметь паспорта качества.
Перечень видов работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ (с указанием секции, этажа с проектной отметки):
  1. Акт разбивки осей.
  2. Устройство оснований дорожных одежд (на каждый тип основания отдельно: песок, щебень, отсев, ЦПС и т.п.) 
  3. Устройство бортового камня (бордюра).
  4. Устройство водоотводного лотка.
  5. Нанесение битумной эмульсии.
  4. Укладка слоев асфальтобетонной смеси (отдельно каждый слой)
  6. Устройство тротуарного покрытия из бетонной плитки или брусчатки
  7. Устройство подпорных стенок (армирование, бетонирование)

 
Устройство проездов:
Материалы для покрытий проездов должны обеспечивать прочность, водонепроницаемость и сцеплением, Асфальтобетон из плотной горячей мелкозернистый смеси, типа Б, марки II и асфальтобетон первого слоя пористый из крупнозернистой смеси марки II должны соответствовать ГОСТ9128-2013.
По щебню фр.40-70 выполнить расклинцовку щебнем фр.20-40 М400 по ГОСТ 32703-2014
Песок должен соответствовать ГОСТ 8736-2014.
Камни бортовые по ГОСТ 6665-91, заливаются в бетонный замок из смечи класса В15 по щебенчатой подушке фр. 20-40. 
Устройство тротуаров:
Брусчатку уложить в соответствии с раскладкой в проекте на смесь песка и цемента М400 (5 к 1) ГОСТ 30491-2021 выполненную по щебеночному основанию фр. 20-40 с расклинцовкой фр.5-20.
Металлический бордюр фиксируется анкер – допускается применять арматуру длиной не меньше 280 мм, шаг анкера 300 мм.
Подготовку под озеленение выполнить по уплотнённому грунту с устройством песчаной подушки 100 мм – песок ГОСТ 8736-2014.
Пустоты в газонной решетке заполнить гравийным отсевом фр.3-5.
Отмостка:
Перед устройством отмостки должны быть выполнены все мероприятия по вертикальной гидроизоляции поверхности фундамента. 
Отмостка устраивается песок по уплотнённому грунту К упл=0,98. Слой изолирующего материала – профилированная мембрана типа Изостуд ГЕО. Мембрана крепиться в поверхности стены с помощью прижимной планки на крепежные элементы, стыки мембраны промазываются битумной мастикой с частичным демонтажем дренирующего слоя нижлежащего листа мембраны. Гравийный отсев фр. 3-5 укладывается по слою геотекстить плотностью 300 г/м2.
Основание под резиновое покрытие:
Основание для резинового покрытия выполнит из асфальтобетон из плотной горячей  мелкозернистый смеси, типа Б, марки II, по щебенчатой подготовке фр. 40-70 с разклинцовкой щебнем фр.5-20.
Подпорные стенки и габионы: 
Укладываются блоки на поверхность бетонной плиты паркинга по рулонной гидроизоляции. Блоки газобетонные плотность 300 кг/м3. 
Стальной каркас из трубы 40х40х2мм крепиться нержавеющими анкерами к поверхности бетона. Сварная оц.сетка крепиться стельными стяжками 
Все сварные стыки очистить от шлака и прокрасить эмалью РАЛ 7024
Щебень засыпается без пустот. Гранитный щебень должен быть не пылеватая, фр. 40-70.
Поверх стены укладывается Крышка для простенка, 500*220 мм, (цвет уточнить).
Сиденье выполнить из бруска лиственницы высотой 90 мм – Пиломатериал должен быть шлифованный обработанный спец.пропиткой для дерева (масло) для уличных работ цвета Светлый дуб.
Детские площадки:
Песок для детских площадок должен быть чистым, мелким, без глины и примесей, желательно речным или кварцевым. Безопасный песок соответствует нормам СанПиН 2.1.7.1287-03.
Пожарные проезды: 
Укладка газонной решетки для высоких нагрузок до 20 тонн на ось производится на подготовленное щебеночно-песчаное основание (15–20 см). 
Устройство газона под решетки: Засыпается плодородный грунт, засевается трава. Грунт не должен доходить до верхнего края на 1–2 см, чтобы трава не повреждалась колесами.

	5. Требования к производству работ 
	Общие данные:
1.	Перед началом работ представитель организации, выполняющей работы, совместно с Генподрядчиком составляют акт приема - передачи фронта работ и готовности объекта к работам (допускается поэтапно);
2.	После окончания работ по монтажу конструкций,- лицо ответственное за производство работ, обязано сдать выполненные работы по акту Генподрядчику и представителю технического надзора Заказчика;
3.	Подрядчик несёт ответственность за сохранность выполненных работ до момента передачи своих работ по двустороннему акту, подписанному представителем последующего вида работ и заверенного у представителя Генподрядчика. 
4.	Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства объекта материалами, изделиями, оборудованием, необходимым для производства работ;
5.	Вести и по первому требованию ответственных представителей Генподрядчика либо технического надзора Заказчика предоставлять на проверку исполнительную документацию, в объеме и качестве удовлетворяющими требованиям РД-11-02-2006.
6.	После завершения, работы принимаются комиссионное с участием инженера по гарантии Заказчика либо представителем Генподрядчика.
7.	Срок гарантии на выполненные работы, включая материалы, использованные при работе, поставка который осуществлялась силами Подрядчика, составляет 5 (Пять) лет с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, если иные сроки не установлены в соответствии с сертификатами качества или иными документами на материалы.       
8. Подрядчик перед началом производства работ должен принять участок (фронт работ) по акту, в котором должно быть отражено состояние поверхностей монтируемого участка. 
   
Работы по благоустройству выполнить в соответствии с: 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»** (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»** (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
ГОСТ Р 58263-2018 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Благоустройство придомовой территории. Общие требования»
Устройство дорожных одежд:
СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*). 
СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). 
СП 453.1325800.2019 «Озеленение территорий. Правила создания и ухода за объектами озеленения. Производство работ» 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений...»
Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки:
ГОСТ 31600-2012 (EN 1176-1:2008) «Оборудование детских игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»
ГОСТ 33542-2015 (EN 1177:2008) «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения».
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации».
ГОСТ Р 58187-2018 «Оборудование спортивных площадок. Общие требования безопасности» 

   До начала производства основного комплекса работ Подрядчиком должны быть выполнены следующие обязательны этапы работ: 
1. Утверждение Проекта производства работ (ППР), разрабатывается подрядчиком, утверждается Заказчиком. Включает в себя схемы движения техники, места складирования материалов, ограждения, календарный план. 
2. Получение ордеров (разрешений) на производство земляных работ (если вскрывается грунт глубже 30 см или затрагиваются коммуникации)
3. Согласование с собственником сетей РСО (электросети, водоканал, теплосети, газовики) на работу в охранной зоне их коммуникаций. Происходит совместно с Заказчиком
4. Входной контроль материалов: проверка паспортов качества, сертификатов соответствия (особенно для детских площадок — ГОСТ 31600) и лабораторных испытаний асфальтобетонных смесей, щебня, песка и т.п. до начала укладки (СП 48.13330.2019 раздел «Входной контроль».
5.  Инженерная подготовка и геодезическая разбивка для обеспечения водоотвода и соблюдение уклонов. 
6. Топографическая съемка и исполнительная съемка существующего положения. 
7. Фиксация высотных отметок, местоположения люков, деревьев, фундаментов.
8. Разбивочные работы (вынос проекта в натуру).
9. Установка обносок и реперов.
10. Разбивка осей дорог, тротуаров, границ газонов, мест установки МАФ.
11. Определение проектных отметок верха покрытия по СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 
12. Поиск и шурфовка подземных коммуникаций. Точное определение трасс кабелей и труб перед началом земляных работ во избежание аварий. 
13. Снятие плодородного слоя почвы (чернозема) в зонах будущего мощения и дорог (плодородный слой нельзя использовать в основании дорог). 
14. Утилизацию не используемого грунта, срезку слоев грунта, строительного мусора, Подрядчик проводит самостоятельно за свой счет. 
15. Уплотнение естественного основания (грунта) катками или виброплитами до достижения К упл. не менее 0,98, требуемого проектом (требуется проверка плотномером с предоставлением лаборатории).
17. Каждый слой щебня и песка должен быть пролит водой и уплотнен виброкатком до нормативной плотности. 
18. Бордюры устанавливаются до укладки основного покрытия (асфальта или плитки) в бетонный «замок», на бетонные или кирпичные подушки.

    Подготовка основания под ударопоглощающее покрытия резинового бесшовного или плитку — выполняется на жесткое основание (асфальт или бетон) с соблюдением уклонов для стока воды. 
   На такие типы покрытий как мульча, галька, которые укладываются на песчаное основание, необходимо укладывать на прослойку из геотекстиля, во избежание перемешивание слоев. 
   Монтаж, а также испытания (итоговые обмеры) производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя (инструкций). 
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить их Заказчику до начала производства работ в письменном виде. В случае предоставления замечаний Заказчику после выхода на участок, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК (при необходимости) 

	6. Хранение материалов.
	   Хранение давальческого материла и материала, с помощью которого Подрядчик или Субподрядчик выполняет передаваемый Заказчику (Генподрядчику) результат работ по Договору, обязан храниться и транспортироваться строго с инструкцией завода производителя данного материала.




