Приложение № 1
к Договору подряда №


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
г. Тюмень											27.05.2026г.

	Объект:
	«Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д. Дударева, Московское МО по ул. Сергея Джанбровского. 1 очередь строительства.»

	Предмет:
	Внутренние электромонтажные работы



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:

1.1. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Генеральному подрядчику:
· Акт-допуск, подписанный сторонами;
· Приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности;
· График производства работ;
1.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; сметой; рабочей и проектной документацией; ППР; ГОСТ; СП; Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", СП12-135-2003 (ред. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2») и прочих нормативных документов, относящихся к предмету производства работ;
1.3. Допустимые отклонения приведены в ГОСТ и СП;
1.4. Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком;
1.5. Совместно с Генподрядчиком разрабатывать и утверждать графики совместных работ, обеспечивающие безопасные условия труда, обязательные для всех организаций и лиц на данной территории;
1.6. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ;
1.7. Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Присутствие инженерно-технического персонала во время проведения работ, ежедневно ОБЯЗАТЕЛЬНО;
1.8. Обеспечить на объекте (строительной площадке) выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, пожарной безопасности, промсанитарии, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдение высокой культуры производства (в том числе обязуется содержать строительную площадку в чистоте, использовать спецодежду и СИЗ);
1.9. Подрядчик обязан, ежедневно обеспечивать порядок на рабочем месте и строительном участке, выполнять складирование мусора в специально отведенные для этого места, в период проведения и по окончанию работ;
1.10. Работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ, подлежат освидетельствованию с оформлением акта освидетельствования скрытых работ;
1.11. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 5 лет 6 месяцев (66 месяцев), после подписания акта приема всех выполненных работ на объекте, за исключением изделий на которые дается гарантия от завода изготовителя;
1.12. Подрядчик обязуется использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, прошедшего проверку знаний в РТН и/или внутренней комиссии с группой допуска не ниже IV;
1.13. Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием;
1.14. Работы выполнять в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности. Законом №34 от 26.04.2018 года (Закон о тишине и покое);
1.15. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика;
1.16. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Генеральным подрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах;
1.17. Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения;
1.18. Предъявление выполненных работ, в том числе скрытых, Подрядчиком Генеральному подрядчику осуществляется только при 100% оконченного этапа работ. Этап - подразумевает собой весь комплекс работ на этаже одной либо нескольких ГП;
1.19. Своими силами и за свой счёт до начала, в процессе и по окончанию выполнения работ Подрядчик обязан выполнять «Требования о соблюдении правил и норм по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности», в том числе выполнять приобретение, монтаж и демонтаж ЗУС;
1.20. График производства работ составлен с учетом возможных простоев (актированных дней) из-за неблагоприятных погодных условий (превышение скорости ветра, дождь, грозы, снег, аномально низкие или высокие температуры наружного воздуха и пр.). Срок окончания производства работ остается неизменным.

2. Требования к производству работ:

2.1. До начала производства работ на объекте Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Генподрядчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта;
2.2. До начала производства работ на объекте Подрядчик обязан разработать и согласовать с Генподрядчиком проект производства работ. После произвести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
2.3. Подрядчик выходит на место производства работ только с разрешения представителя Генподрядчика. Производит осмотр места производства работ на наличие дефектов препятствующих качественному выполнению работ, в случае обнаружения таких дефектов совместно с представителем Генподрядчика составляет Акт об устранении с указанием даты. В противном случае, работы, повлекшие за собой дополнительные затраты, Подрядчик выполняет за свой счет;
2.4. После получения разрешения от Генподрядчика и до начала производства работ на строительном объекте, необходимо уведомить об этом ответственного за строительный контроль представителя технического заказчика для согласования последовательности предъявления к освидетельствованию выполняемых работ;
2.5. Своими силами и за свой счет Подрядчик производит ремонт всех конструкций и чистовых покрытий, поврежденных в процессе монтажа (стены, чистовое покрытие, заделка конструкций в месте прохода коммуникаций);
2.6. Подрядчик осуществляет входной контроль материалов в соответствии с действующими нормативами. В процессе производства работ проводит систематическую уборку площади от отходов строительного производства;
2.7. Поставляемые материалы должны соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности. Подрядчик предоставляет документы на материал, подтверждающие их качество: сертификаты качества, паспорта, декларации.



3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

3.1 Общие технические требования:
· Работы выполнить на основании технического задания, спецификации, калькуляции, Договора подряда, проектов и ТУ в РСО. Шифр проектов: 87-ДП/25-1-1.1-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-1.2-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-1.3-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-1.4-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-2.1-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-2.2-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-3.1-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-3.2-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-3.3-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-4.1-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-4.2-ЭОМ1, 87-ДП/25-1-1,2,3,4-ЭОМ2.ЭГ.
· Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и прочими нормативными документами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ:

Подготовка к сдаче:
4.1 Вызов представителя строительного контроля технического заказчика на освидетельствование скрытых работ и проведение приемочного контроля выполняется посредством мобильного связи или через официальную почту;
4.2 Перед сдачей работ Подрядчик обязан удостовериться в качественном выполнении работ, работы должны соответствовать РД, а также нормативной документации. Только после внутренней проверки, работы могут быть сданы представителю строительного контроля и представителям Генподрядчика;
4.3 Перед сдачей работ Подрядчик обязан уточнить у ответственного за строительный контроль полный перечень исполнительной документации. Это исключает риски отказа в приемке и помогает собрать комплект строго по требованиям Генподрядчика;
4.4 Подрядчик должен предоставить на каждую квартиру отдельные паспорта и гарантийные талоны на установленное оборудование (щитки, счетчики);
4.5 Своими силами и за свой счет Подрядчик обязан с привлечением аккредитованной электролаборатории проводить все необходимые испытания и замеры с предоставлением технического отчёта. Результаты испытаний должны соответствовать требованиям нормативной документации;
4.6 Для проведения контроля качества выполняемых работ сотрудники строительного контроля вправе потребовать от монтажной организации проведения выборочного или полного вскрытия конструкций на каждом секционном участке с целью проверки качества скрытых работ. В случае выявления дефектов монтажная организация обязана устранить нарушения путем полной переделки конструктива либо восстановить целостность участка за собственный счет. 
Требования к качеству работ:
 1. Вводно-распределительные устройства и щиты (ВРУ, ГРЩ, ЩО)
· Комплектность и маркировка: Каждый щит должен быть укомплектован исполнительной схемой. Обязательна четкая маркировка всех отходящих линий, автоматов и шин (п. 4.1 ПУЭ).
· Подключение проводников: К каждому клеммному зажиму (автомата, шины) допускается подключать не более двух медных жил (или одной алюминиевой), если иное не предусмотрено конструкцией зажима.
· Шины N и PE: Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники должны подключаться только на раздельные изолированные шины. Последовательное подключение заземляющих проводников «паровозиком» категорически запрещено.
· Внешний вид: Корпуса щитов не должны иметь вмятин, сколов краски и перекосов дверц. Фасады противопожарных щитов (ПЗСП) должны иметь отличительную красную окраску (согласно СП 256.1325800.2016).

2. Кабельные линии и групповые сети
· Цветовая маркировка (п. 2.1.31 ПУЭ): Должна соблюдаться по всей длине кабеля:
· Голубой — ноль (N);
· Желто-зеленый — земля (PE);
· Черный, коричневый, белый (или другие) — фаза.
· Прокладка в лотках и гофре: Кабели не должны быть натянуты. В местах поворота лотков должен соблюдаться допустимый радиус изгиба кабеля (обычно не менее 6–10 диаметров кабеля). Металлорукава и гофротрубы должны крепиться с шагом не более 0,5–0,7 м.
· Соединение жил: В монтажных и распаячных коробках соединения выполняются строго установленными способами: опрессовкой (гильзами), сваркой, пайкой или специальными сжимами. Простая скрутка запрещена (п. 2.1.21 ПУЭ).
· Проходы через стены: Все кабели при проходе через перекрытия и стены должны прокладываться в гильзах (отрезках труб). Зазоры герметизируются легкоудаляемой несгораемой массой (для обеспечения огнестойкости).
· На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях: бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.

3. Установка розеток и выключателей
· Геометрия и соосность: Подрозетники и рамки механизмов должны стоять строго по строительному уровню. Отклонение от вертикали или горизонтали допускается не более 1 мм.
· Запрет на сквозные оси: Скрытая установка розеток и выключателей на одной оси в общих стенах смежных квартир категорически запрещена (в целях звукоизоляции и пожарной безопасности).
· Подключение механизмов: При шлейфовом питании розеток защитный проводник (PE) должен подключаться к каждой розетке с помощью ответвления, а не разрываться на клеммах розетки. Включение заземляющих контактов последовательно не допускается.

4. Электроосвещение
· Крепление светильников: Светильники должны надежно крепиться к жестким основаниям. Крепить тяжелые люстры и светильники непосредственно к фальшпотолкам (гипсокартону, армстронгу) без закладных деталей запрещено.
· Шахты лифтов: Крайние светильники освещения лифтовой шахты должны устанавливаться на расстоянии не более 0,5 м от самой верхней и самой нижней точек шахты (ГОСТ 33984.1-2016).

5. Приемо-сдаточная исполнительная документация
Работы считаются качественно выполненными только при наличии полного пакета документов:
· Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) — на прокладку кабелей в стяжке, за подвесными потолками, в стенах.
· Исполнительные схемы — фактические трассы и привязки щитов.
· Технический отчет электролаборатории, включающий протоколы:
· Проверки сопротивления изоляции кабелей (норма: не менее 0,5 МОм).
· Проверки петли «фаза-ноль» (для проверки срабатывания автоматов).
· Проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь).

· Допуск РТН в эксплуатацию и акт о подключении объекта.

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке проведения работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "О противопожарном режиме". 

· Ответственный за пожарную безопасность при производстве строительно-монтажных работ назначается приказом из числа ИТР организации производящей работы, имеющий соответствующую профессиональную переподготовку и повышение квалификации по пожарной безопасности.
· Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, с подтверждающей записью под подпись работника в журнале противопожарных инструктажей. 
· При проведении огневых работ (электросварочные, газо- и электрорезка, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом, и пр.) обеспечить место проведения не менее 2х огнетушителей.
· На территории участка проведения работ и бытовых помещениях запрещается разведение костра, пользование открытым огнем и курение.
· Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. 
Для отопления и обогрева должны использоваться электронагреватели заводского изготовления. 

Требования охраны труда
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда, электро- и пожаробезопасности возлагается на Подрядчика работ.
К работам на строительном участке допускаются лица достигшие 18ти лет.
Персонал Подрядчика, задействованный на объекте Генподрядчика, должен быть с соответствующей регистрацией и разрешением на работу, а также в обязательном порядке нанесение логотипа с наименованием подрядной организации на спецодежду.
Проживание персонала подрядных организаций на территории объекта не допускается.
До начала производства работ предоставить Генподрядчику:  
· акт-допуск на производство работ;
· документацию по охране труда (приказы на ответственных лиц, протоколы обучения, заключения медицинских осмотров).
Все работники, включая ИТР при производстве работ должны быть обеспечены: спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, масками, перчатками и средствами защиты от падения с высоты (пятиточечная страховочная привязь)[footnoteRef:1]. [1:  применимые СИЗ к виду деятельности подрядной организации] 

При установке деталей:
· территорию производства монтажных работ оградить сигнальным ограждением, согласно ГОСТ 12.3.053-2020, вывесить знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015: «Проход запрещен»; «Доступ посторонним запрещен»;
· при работе на высоте необходимо пользоваться страховочными привязями;
· работы выполнять только с инвентарных подмостей.
Запрещается выполнять работы на высоте при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.
В бригаде должно быть не менее двух монтажников, осуществляющих стропальные работы, иметь действующее удостоверение стропальщика, знать схемы строповки, параметры, которым должны соответствовать грузы, используемые при их перемещении стропы и грузозахватные устройства, места складирования, иметь сигнальный жилет оранжевого цвета, средства для коммуникации, а также подписи в вахтенном журнале крановщика.
ИТР, ответственный за безопасную работу с подъемным сооружением (краном) должен иметь действующую аттестацию по промышленной безопасности А1, Б9.3, ежедневно перед рабочей сменой заполнять вахтенный журнал. Все строительно-монтажные работы, связанные с перемещением грузов кранами и подъемниками, должны производиться в соответствии с ППРпс, под наблюдением должностных лиц, ответственных за безопасное производство работ.
При проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не ограждённых перепадов по высоте более 1,8 м применять страховочную привязь.

Подрядной организации обеспечить на постоянной основе выполнение следующих условий:
· соблюдение требований по ОТ и ТБ, ПБ;
· ежедневная уборка рабочих мест;
· вывоз строительных отходов и мусора за счет Подрядчика.

Безопасные методы и приемы производства работ на высоте
При выполнении работ на высоте руководствоваться Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте", а также ППР на высоте.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании или о квалификации.

При выполнении работ руководствоваться:
· СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
· ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»;
· СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др.;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»;
· Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020г. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №753н от 28.10.2020г «Правила по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №835н от 27.11.2020г «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020г «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· И прочие ГОСТ, СНиП, СП и ТУ.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ:

5.1. Исполнительная документация предоставляется на каждый отчетный период или этап работ (по ГП, посекционно, поэтажно);
5.2. Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж кабеле несущих конструкций лотков, прокладка кабельных линий по кабеле несущим лоткам, монтаж гофрированных труб для прокладки кабелей, прокладка кабельных линий в гофрированных трубах). В актах указывать (при необходимости): номер ВРУ, щита, этаж, марку сети кабельной линии, границы участка прокладки.
5.3. Исполнительные схемы к актам скрытых работ, наружного или внутреннего контура заземления. Однолинейные схемы распределительной сети (по секционно).
5.4. Поквартирные исполнительные схемы скрытой прокладки кабелей электроснабжения и электроосвещения, с фактической привязкой к внутриквартирным строительным конструкциям;
5.5. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
5.6. Акт технической готовности электромонтажных работ;
5.7. Ведомость изменений и отступлений от проекта;
5.8. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию;
5.9. Ведомость смонтированного электрооборудования;
5.10. Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ;
5.11. Протокол измерений сопротивления изоляции кабелей (после прокладки);
5.12. Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-ноль»;
5.13. Журнал прокладки кабелей от ВРУ до квартирных щитов;
5.14. Паспорт заземляющего устройства;
5.15. Документ о качестве на материалы, применяемые при производстве работ;
5.16. Протокол измерений освещенности в производственных, общественных и жилых помещениях МОП;
5.17. Свидетельство о регистрации электролаборатории (при необходимости);
5.18. Общий журнал работ;
5.19. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.
5.20. Реестры паспортов на приборы учёта.
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