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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по устройству работ и поставки сантехнического оборудования санузла квартир и коммерческих помещений.

	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и канализация. Альбом 1. Секция 1.1. 23-08-05-1.1-ВК

	
	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и канализация. Альбом 2. Секция 1.2. 23-08-05-1.2-ВК

	
	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и канализация. Альбом 3. Секция 1.3. 23-08-05-1.3-ВК

	
	Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и канализация. Альбом 4. Секция 1.4. 23-08-05-1.4-ВК

	
	




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Климатический работ строительства – IВ, влажность – (2) нормальная (СП50)
Нормативное значение ветрового давления по СП20 для 1 района – 23 кг/м2
Расчетное значение веса снегового покрова по СП20 для III района – 180 кг/м2
Расчетная температура наружного воздуха по СП131 – минус 32 ℃
Расчетные параметры наружного воздуха:  

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ и поставки сантехнического оборудования санузла квартир и коммерческих помещений. (Далее по тексту – Оборудование с/у) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность Оборудование с/у после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству Оборудование с/у:
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта (стояков, магистралей и прочих трубопроводов) под устройство Оборудование с/у в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	   Мойка стальная подвесная должна быть установлена на кронштейны стальные, смонтированная на анкер (гвоздь дюбель) к стенке. К мойке должен подходить сифон в сборе без перелива (если раковина не оборудования системой перелива) выход у сифона на гофре с подключением к системе канализации через трубу диаметром 50 мм. На мойку устанавливается смеситель вентильный, хромированный с резьбой на впуске (в дюймах) 1/2". Смеситель должен быть подключен к системе центрального ХВС и ГВС гибкой подводкой для воды изготовлена из нержавеющей стали, предназначена для подключения к водопроводу смесителей, унитазов, душевых кабинок и т. д. Рукава резиновые в металлической оплетке с штуцерами - 1/2 дюйма, оснащен наружной-внутренней резьбой (резьба на входе (мм) M10-L18, резьба на выходе (мм) M10. Длину шланга уточнять, в зависимости от места установки мойки и места вывода трубопроводов ХВС и ГВС. 
Во избежание течи, все соединения необходимо предварительно герметизировать спец спецсредствами (лента, герметик и т.п.).

   Унитаз компакт должен быль установлен на твердое основание, и закреплен при помощи анкеров к полу. Унитаз должен быть оснащен бачком для воды с системой слива с одинарной кнопкой, вид смыва - каскадный (прямой). Унитаз должен быть изготовлен из глазурованного фарфора – прочного и долговечного материала, в комплекте с сиденьем из полипропилена. Цвет всего изделия – белый. Подвод воды – снизу с левой стороны, тип выпуска - косой. Унитаз подключить к системе канализации при помощи гофры для унитаза D110 мм длиной 220-480 мм. Подключение к источнику воды осуществить при помощи гибкой подводки для воды 1/2" гайка - гайка (длину определить исходя из место КШ системы ХВС.
 
Предлагаемые варианты оборудования:
- Мойка для кухни подвесная МСВЦК-Люкс 45x50.5 см глубина чаши 16 см эмалированная сталь цвет белый (Арт. 84752066)
- Комплект кронштейнов для раковины КСт 240, 25.5 см (Арт. 82568578)
- Комплект креплений для умывальника с пьедесталом КУ-2 (Арт. 83728434)
- Сифон для кухонной мойки Orio d 70 с гофрой. (Арт. 82678039)
- Смеситель для раковины Киров двухвентильный цвет хром (Арт. 89451085)
- Гибкая подводка для смесителя Aquabeam 1/2"xM10-18 гайка - штуцер 60 см (две штуки – на  ХВС и ГВС). (Арт. 86853146)
- Унитаз-компакт ЛЦ Яуза косой выпуск одинарный слив (Арт. 82199701)
- Комплект крепежа для унитаза Компакт КТ-80 (Арт. 83728432)
- Гофра для унитаза MONLID D110 мм 220-480 мм (не армированная) (Арт. 89418702)
- Гибкая подводка для воды Ростерм 1/2" гайка - гайка 60 см (Арт. 89409380)

   Оборудование, изделия и материалы, заложенные в спецификации разделов РД, могут быть заменены на аналогичные с сохранением указанных характеристик (при условии письменного согласование с Заказчиком заблаговременно).
Количество фитингов (отводы, тройники, переходы) уточняется при строительстве монтажной организацией.

	5. Требования к производству работ.
	Монтаж сантехнических приборов выполнить в соответствии с требованиями технического каталога завода производителя и паспорта на прибор. Оборудование может быть демонтировано (при необходимости) по просьбе Заказчика. В этом случае заключается дополнительное соглашение на демонтаж.
  Монтаж, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя, согласно Инструкция по монтажу.
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
   Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК (при необходимости).



