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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на изготовление и установку дверей металлических, в т.ч. противопожарных в технические помещения.

	На объекте:
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 3 (ГП3)»

	Разрешение на строительство:
	№66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.

	Сроки выполнения работы:
	ГП3
	05.11.2026 – 30.03.2027

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Часть 1. Архитектурные решения. Альбом 3. Дом 3.
Шифр 148-АР/24-3-АР1 изм. 4
Архитектурные решения. Часть 3. Интерьеры МОП.
Шифр 148-АР/24-0-АР3.АИ




	

	1. Объекты
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург», ГП 3

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020.
Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃
Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20
Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20
Зона влажности – сухая по СП 50

	3. Вид работ
	1. Описание.
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по изготовлению и установке дверей квартирных, МОП, технических помещений, кладовых, ниш инженерных коммуникаций МОП, люков. (далее – Двери) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения работ согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком.
Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы, должны учитываться в стоимости работ и отдельно не оплачиваются. 
 2. Состав работ.
Фактические замеры проёмов, изготовление изделий (Дверей), доставка, подъём, распределение по этажам, подготовка проёмов, монтажные работы, уборка рабочего места.

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией 148-АР/24-3-АР1 изм. 4, 148-АР/24-0-АР3.АИ.
2. Работы выполняются согласно рабочего проекта, спецификации заполнения дверных проёмов, действующих норм и правил.
3. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации, выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Проектировщиком, Заказчиком.

	5. До начала производства работ.
	1. До передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
2. Получить рабочую/техническую документацию в количестве и сроки, определенные договором подряда, согласовать графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ.
3. Провести фактические замеры проёмов.
4. Подготовить и согласовать с Заказчиком спецификацию изделий (Дверей) с подробным указанием материалов каркаса, цвета и материала обшивки и фурнитуры, дополнительным оборудованием (доводчики, ограничители открывания и пр.)
5. Получить отметку чистого пола поэтажно.
6. Разработать проект производства работ (далее ППР), провести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ. Особое внимание при разработке ППР уделить производству работ в холодное время года.
7. Осуществить приемку по акту строительной части объекта для проведения работ в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнить предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Приёмку Объекта провести целиком, не поэтажно.
8. Предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на производство работ с проработанными узлами и техническими решениями. 
9. Предоставить общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж.


	6. Требования к производству работ
	1. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций 148-АР/24-3-АР1 изм. 4, 148-АР/24-0-АР3.АИ., утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов.
2. Каждый вид работ предъявить к освидетельствованию инженеру строительного контроля Заказчика.
3. Выполнить подготовку проёма для установки Дверей путём очистки, обеспыливания рабочих поверхностей.
4. Выполнить установку Дверей с учётом допустимых монтажных зазоров.
5. Монтажные зазоры заполнить согласно утвержденной технологической карты.
6. Учесть, что часть работ необходимо провести в холодное время года.
7. В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия).
8. Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006.

	7. Требования к изделиям (Дверям).
	1. Общие требования ко всем Дверям.
- материал каркаса принять по проекту, толщину металла согласовать,
- цвет, внешнюю и внутреннюю отделку согласовать,
- защитная упаковка после монтажа,
- противопожарные требования принять по проекту. 
2. Дополнительно к Дверям квартирным.
- цвет снаружи NCS S 4040-Y80R,
- отделка снаружи – фрезерованная МДФ панель толщ. не менее 10 мм,
- наличник в цвет двери,
- противосъёмное исполнение,
- уплотнение двухконтурное,
- утеплённая,
- цвет внутри светлых тонов согласовать отдельно,
- отделка внутри – фрезерованная МДВ панель толщ. не менее 10 мм,
- глазок, ручка чёрная, замок под ключ “бабочка”, дополнительная завёртка изнутри,
3. Дополнительно к Дверям МОП.
- все двери с доводчиком,
- двери между лифтовым холлом и общеквартирным коридором с выпадающим порогом, с максимально допустимым остеклением к противопожарному исполнению
4. Дополнительно к Дверям технических помещений.
- цвет - NCS S 3502-Y80R,
- для дверей машинного помещения получить специальные требования эксплуатирующей (монтажной) организации до начала изготовления,
- доводчик,
- качество поверхности – шагрень.
5. Дополнительно к Дверям кладовых.
- цвет NCS S 3502-Y80R,
- внутреннее наполнение отсутствует,
- замок цилиндрический со сменным сердечником,
- внутренняя обшивка отсутствует.
6. Дополнительно к Дверям ниш инженерных коммуникаций МОП.
- цвет NCS S 3502-Y80R,
- внутреннее наполнение отсутствует.
- качество поверхности – глянцевая ровная,
- замок встроенный.
7. Дополнительно к люкам.
- цвет -NCS S 3502-Y80R,
- для люков машинного помещения получить специальные требования эксплуатирующей (монтажной) организации до начала изготовления,
- качество поверхности – шагрень.
- замок встроенный.

	8. После производства работ.
	1. Предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, подписанный представителями Сторон.
2. Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 




