Приложение № 9 к Договору субподряда № 103-ГС/26 от 27.05.2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу окон, дверей из ПВХ жилых, нежилых помещений и паркинга, согласно проекту 148-АР/24-1-АР1 и 148-АР/24-2-АР1
на объекте: «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»


	1. Объект/ы
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» ГП-1, ГП-2 (ДОМ №1 и ДОМ №2)

	2. Вид строительства
	Новое строительство.

	3. Сроки
	ГП-1
Начало: 
03.03.2027
Завершение: 02.07.20227

ГП-2
Начало: 
01.03.2027
Завершение:
02.08.2027

	4. Проект
	Работы выполнить в соответствии с РД (рабочей документацией) 148-АР/24-1-АР1; 
148-АР/24-2-АР1

	5. Вид работ
	1. Описание (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ГП3)
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по изготовлению и монтажу окон, дверей из ПВХ жилых, нежилых помещений и паркинга (Далее по тексту - Окна) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил.
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству Окон.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:
· получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ;
· разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
· осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж окон в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

	6. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации, шифр 146-АР/24-1-АР1 и 146-АР/24-2-АР1
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком.
Окна и двери ПВХ.
До начала изготовления конструкций окон разработать и предоставить Заказчику рабочую документацию  (узлы  монтажа,  проверочный  расчет  конструкций  на  нагрузки  от
собственного веса, ветровые, эксплуатационные и пр. и расчеты необходимые для определения требуемых параметров) на изготовление и монтаж окон.


	
	1. Окна в помещениях общественного назначения - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом (ГОСТ 30674-99), сопротивление теплопередаче не менее Rо=0,73 м²
˚С/Вт.
Окна в помещениях общего назначения жилого дома - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом (ГОСТ 30674-99), сопротивление теплопередаче для оконных блоков не менее Rо=0,73 м² ˚С/Вт.
Цвет - согласно паспорту отделки фасадов и проектной/рабочей документации.
2. Размеры элементов заполнения проемов указаны проектные, без учета монтажных зазоров.
3. При изготовлении окон, дверей, организацией, осуществляющей поставку и монтаж готовых	изделий,	необходимо	провести	замеры	по	уже выполненным кладочным работам и провести корректировку размеров, устанавливаемых изделий.			Геометрию			сохранить.
4. На прозрачных полотнах входных дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности входной площадки. Двери оборудовать петлями одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Обеспечить задержку автоматического закрывания дверей,	продолжительностью	не	менее	5	секунд.
5. Светопрозрачное заполнение дверей наружных, а также на путях эвакуации, выполнить безопасным	стеклом.
6. Наружные и тамбурные двери выполнить с уплотнением в притворах, оборудовать доводчиками.
7. Двери выходов из лестничных клеток, после установки выход в свету должен быть не менее ширины марша.
8. Всю фурнитуру (в т.ч. вид и цвет ручек, доводчиков) окон согласовать с Заказчиком до начала работ.
9. Применение гидро-/пароизоляции согласовать с Заказчиком до начала работ
10. Под светопрозрачными ограждающими конструкциями выходов на лоджии (при наличии) предусмотреть доборный профиль ПВХ, для возможности примыкания стяжки
11. Оконные блоки выполнить согласно требованиям п.п.6.1.1, 6.3.1 ГОСТ 23166-2021, в части обеспечения детской безопасности. Ручки на окнах выполнить на отметки 1700мм
от уровня чистого пола с запирающим устройством. Оконные блоки укомплектовать замками безопасности.

	7. Требования к производству работ
	Подрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций пленкой в заводских условиях для защиты от загрязнений сторонними подрядчиками.
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет
Уборка и утилизация мусора силами и за счет Подрядчика. Произвести сдачу в эксплуатацию Заказчику и УК.
Подрядчику произвести своими силами и за свой счет настройку работы фурнитуры (в т.ч. открывание створок) дополнительно перед сдачей в эксплуатацию. В случае необходимости произвести полную очистку конструкций от загрязнений.
Подрядчику предоставить акт осмотра представителя «системодержателя» с положительным заключением изготовленных и смонтированных конструкций окон.
Необходимо предусмотреть поставку/монтаж конструкций для обеспечения теплового контура в случае ухода СМР в зимний период.









	Подрядчик:
ООО «Горстрой»

Региональный директор г. Екатеринбург
	м.п.
	Субподрядчик:
Генеральный директор
	
м.п.



