	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение комплекса работ по чистовой отделке квартир (далее – Отделка), согласно визуализации отделки квартир (Приложение №1 к Техническому заданию №1) 
(в т.ч. проекта 49-ДП/23-01), ведомости работ и материалов.

	на объекте: «Жилая застройка в квартале улиц Блюхера-РаевскогоКомвузовская-Студенческая в г.Екатеринбург»



	1. Объект/ы
	«Жилая застройка в квартале улиц Блюхера-РаевскогоКомвузовская-Студенческая в г.Екатеринбург»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Визуализация квартир с чистовой отделкой (в т.ч. Проект шифр 23-08-05-1.1-АИ; 23-08-05-1.2-АИ; 23-08-05-1.3-АИ; 23-08-05-1.4-АИ)

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по чистовой отделке квартир (Далее по тексту - Отделка) в соответствии с утвержденной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству Отделка.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ (или технологическая карта), проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под Отделку в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. В случае выхода Субподрядчика на работы по Отделке без подписанного акта приемки строительной готовности, строительная готовность считается принятой Субподрядчиком без замечаний.
 Отделка.
Всё поставляемое материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала должны согласовываться с Заказчиком.
Общие принципы отделки
Концепция
Отделка демоквартиры выполняется в нейтральной современной стилистике с акцентом на: аккуратность исполнения, тактильное качество материалов, сдержанную цветовую палитру, визуальную «чистоту» узлов. Отделка должна демонстрировать потенциал жилья, а не индивидуальный дизайнерский интерьер.
Общие требования
Все отделочные решения — массово воспроизводимые. Отсутствие сложных декоративных элементов. Преобладание прямых линий и ровных плоскостей. Минимизация видимых швов, стыков и технологических элементов.

Отделка стен (сухие помещения)
Допустимое отклонение плоскости — не более 2 мм на 2 м. Финишная шпаклёвка под покраску по малярному флизелину/обоии под покраску, без применения накладных пластиковых углов на углах стен. Обои Ateliero под окраску антивандальные 25 м 2511AB-140 и покраска в цвет NCS S 1502 Y50R.
Качество поверхности Класс подготовки — Q3–Q4. Обязательное полное шпаклевание всей поверхности, а не только швов. Отсутствие раковин, волн, следов инструмента.
Финишное покрытие Покраска водно-дисперсионной краской. Фактура: матовая или глубокоматовая. 
Цвета: светлые, тёплые нейтральные, серые (бежево-серые, молочные).

Отделка стен (влажные зоны, кухня, санузел)
Материал Керамогранит и керамическая плитка.
Керамогранит  Estima 60x60
Фактура — матовая, сатиновая.
Раскладка Прямая укладка без декоративных вставок. Шов — 1-1,5 мм, одинаковый по всей площади. Затирка в тон плитки.

Отделка полов
Сухие помещения
Материал: Кварц-винил (замковый) Fresh Дуб Астраханский FH-105. Оттенок: согласно цвета Отделки, без активной текстуры. Укладка — плавающая. 

Влажные зоны
Керамогранит Estima 60x60. Поверхность — матовая, нескользящая.

Потолки
Тип натяжной матовый ПВХ потолок. Поверхность ровная, без видимых швов.
Примыкание к стенам — через нишу в потолке, выполненное белой демпферной лентой по периметру. 

Плинтусы и примыкания 
Плинтус Плинтус напольный «Белый» 8 см 2,2 м 
Минимальной высоты (до 80 мм).
Все примыкания выполнены без силиконовых «наплывов».
Аккуратная линия сопряжения материалов.

Откосы
Выполняются из ГКЛВ под покраску.
Внешние углы — металлический перфорированный уголок.
Качество поверхности — Q3.
Цвет - белый. Без контрастных рамок и декоративных элементов.

Дверные полотна
Гладкие, без филёнок. Согласно ВДЦ. Коробка и наличники минималистичные. Заподлицо или с минимальным выступом. Пленка - согласно цвета Отделки
Завертка в дверях санузлов и ванн.

Санузел (отделка) 
Стены
Керамогранит Estima 60x60.

Пол.
Керамогранит, единый формат со стенами. Швы совмещены со стеновыми.
Потолок
Влагостойкий, натяжной с встраиваемыми светильниками.

Кухонная зона (отделка)
Фартук для квартир с мебелировкой
Высота фартука 600 мм. Укладывается после установки кухни без плинтусов примыкания к столешнице. Фартук выполнен - ПВХ прямоугольного формата. Вертикальная ориентация.
Стены
Покраска, краска акриловая интерьерная влагостойкая типа Лакра. Отсутствие декоративных панелей и молдингов.
Требования к геометрии и качеству
Все углы — строго вертикальные. Горизонтали выведены по уровню. Швы плитки ровные, без «гуляния». Покраска без пятен, полос, шагрени. Отсутствие видимых креплений и заглушек.
Запрещённые решения - Декоративные молдинги и лепнина. Контрастные акцентные стены. Сложные фактуры и яркие цвета. Индивидуальные дизайнерские материалы. Открытые коммуникации.

	5. Требования к производству работ
	Субподрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций окон, витражей, дверей, коммуникаций и пр. пленкой для защиты от загрязнений. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Уборка и утилизация мусора силами и за счет Субподрядчика.
Произвести клининг и сдачу в эксплуатацию Заказчику.
Строительный контроль осуществляет ООО «ТЗ Паритет»
Сроки работ – 20.11.2026– 20.02.2027 г.




