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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по Навигации в МОП, в соответствии с документацией 23-08-05-1.1-АИ; 23-08-05-1.2-АИ; 23-08-05-1.3-АИ; 23-08-05-1.4-АИ


	На объекте:
	Жилая застройка в квартале улиц Блюхера-РаевскогоКомвузовская-Студенческая в г.Екатеринбург

	Сроки выполнения работы:
	30.11.2026 – 31.01.2027

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	РД _ Шифр: 23-08-05-1.1-АИ; 23-08-05-1.2-АИ; 23-08-05-1.3-АИ; 23-08-05-1.4-АИ




	
	

	1. Объект/ы
	Жилая застройка в квартале улиц Блюхера-РаевскогоКомвузовская-Студенческая в г.Екатеринбург

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Объект состоящий из 4 секций, подземный паркинг

	3. Вид работ
	1. Общие сведения
· Объект: места общего пользования многоквартирных домов ЖК «Тёплые кварталы», г. Екатеринбург.
· Цель: обеспечить понятную, однозначную и доступную навигацию для жителей, гостей, служб доставки, аварийных служб и маломобильных групп населения.
2. Нормативная база
Работы выполняются в соответствии с:
· СП 59.13330.2020 (доступность зданий и сооружений для МГН);
· ГОСТ Р 52289-2019 (знаки, указатели, визуальные средства информации);
· требования пожарной безопасности (эвакуационные знаки, пути эвакуации);
· внутренние стандарты застройщика/управляющей компании (при наличии).
3. Зоны охвата и ключевые точки навигации
Перечень зон, где требуется навигация 
· входные группы и тамбуры;
· лифтовые холлы и зоны ожидания лифта;
· коридоры этажей, межквартирные холлы;
· лестничные клетки и эвакуационные выходы;
· технические помещения (электрощитовые, ИТП, насосные) — служебная маркировка;
· колясочные, кладовые, мусорокамеры;
· подземный паркинг (въезды/выезды, секции, машиноместа, лифты/лестницы);
· почтовые ящики, домофонные панели;
· пожарные шкафы, гидранты, кнопки оповещения — маркировка в составе эвакуационной навигации.
Точки принятия решений: входы в подъезды, лифтовые холлы, развилки коридоров, выходы на лестницу/паркинг.
4. Состав системы навигации
Система включает:
· адресные и подъездные таблички (литер, номер подъезда, этажность);
· поэтажные указатели (номера квартир, секции, направления);
· навигационные стрелки и указатели направлений (лифт, лестница, выход, колясочная, паркинг);
· информационные стенды (схема этажа/подъезда, план эвакуации, контакты УК);
· маркировка технических помещений (тип помещения, категория, ответственное лицо — по регламенту УК);
· тактильные элементы и контрастная маркировка для МГН (номера этажей у лифта, контрастные полосы на ступенях, тактильные указатели);
· эвакуационная навигация (знаки «Выход», «Направление к эвакуационному выходу», номера помещений при необходимости).
5. Требования к дизайну и читаемости (Смотреть проект)
· Шрифты: без засечек, высокая читаемость с расстояния 3–5 м; размер символов — не менее 40 мм для основных надписей. 
· Контраст: чёрный/белый или тёмно-серый/светлый; для эвакуационных знаков — белый на красном/зелёном (по ГОСТ).
· Язык: русский; при необходимости — дублирование пиктограммами.
· Пиктограммы: общепринятые (лифт, лестница, выход, туалет, колясочная и т.п.).
· Стиль: соответствие дизайн-коду ЖК (материалы, цветовая гамма — согласовать с застройщиком).
6. Материалы и исполнение
· Основа: 3Д ПВХ (Углубление не более 3мм).
· Крепление: дистанционные держатели, скрытые крепёжные элементы; для эвакуационной навигации — огнестойкие материалы.
· Защита: антивандальное исполнение в зонах высокой проходимости; УФ-защита для элементов на солнечной стороне.
· Срок службы: не менее 7 лет при эксплуатации в МОП.
7. Требования к монтажу
· Точность установки: по утверждённым схемам размещения; 
· Высота установки: Смотреть проект;
· Безопасность: отсутствие острых кромок, надёжное крепление, отсутствие помех эвакуации.
· Чистота работ: защита отделки стен, уборка после монтажа, восстановление отделки при повреждении.
8. Этапы и порядок выполнения работ
1. Обследование и замеры (фотофиксация, согласование точек установки).
2. Разработка концепции и схем размещения (план-схемы по каждому подъезду/паркингу).
3. Согласование дизайн-макетов и материалов (с застройщиком).
4. Разработка рабочей документации (чертежи, узлы крепления, ведомость элементов).
5. Производство элементов навигации.
6. Монтаж (проверка читаемости, углов обзора, соответствия схемам).
7. Приёмка и передача исполнительной документации.
9. Критерии приёмки
· соответствие утверждённым макетам и схемам;
· отсутствие дефектов (сколы, пузыри, перекосы);
· читаемость с нормативного расстояния;
· соответствие нормативам по доступности и пожарной безопасности;
· наличие исполнительной документации (схемы, фотофиксация, акты).
Принять RAL по всем элементам 000 35 00




