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	[bookmark: _Hlk230958438]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение комплекса работ по чистовой отделке квартир (далее – Отделка), согласно визуализации отделки квартир (Приложение №1 к Техническому заданию №1) 
(в т.ч. проекта 49-ДП/23-01), ведомости работ и материалов.

	на объекте: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское МО»



	1. Объект/ы
	«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Московское МО»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Визуализация квартир с чистовой отделкой (в т.ч. Проект шифр 49-ДП/23-01-АР)

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по чистовой отделке квартир (Далее по тексту - Отделка) в соответствии с утвержденной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству Отделка.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ (или технологическая карта), проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под Отделку в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. В случае выхода Субподрядчика на работы по Отделке без подписанного акта приемки строительной готовности, строительная готовность считается принятой Субподрядчиком без замечаний.
 Отделка.
Всё поставляемое материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала должны согласовываться с Заказчиком.
Общие принципы отделки
Концепция
Отделка квартиры выполняется в нейтральной современной стилистике с акцентом на: аккуратность исполнения, тактильное качество материалов, сдержанную цветовую палитру, визуальную «чистоту» узлов. Отделка должна демонстрировать потенциал жилья, а не индивидуальный дизайнерский интерьер.
Общие требования
Все отделочные решения — массово воспроизводимые. Отсутствие сложных декоративных элементов. Преобладание прямых линий и ровных плоскостей. Минимизация видимых швов, стыков и технологических элементов.
Отделка стен (санузел)
Материал Керамогранит и керамическая плитка.
Керамогранит Estima Серый(In03, Tf01), Бежевый(Lf00, монпарнас белый-9016),Оливковый(Av02, Tf01) 60x60, 8,5*28,5*0,85, Голубой (Lf00, Монпарнас синий глянцевый-9019)
Фактура — матовая, сатиновая.
Раскладка Прямая укладка без декоративных вставок. Шов — 1-1,5 мм, одинаковый по всей площади. Затирка в тон плитки.
Комбинированные зоны
Нижняя часть стены — Керамогранит Estima Серый/Бежевый/Оливковый/Голубой 60x60 Верхняя часть —мелкоформатная керамическая плитка тип Монпарнас 8,5x28,5x0,85. 
 Влажные зоны гидроизоляция,
Размеры ванны 170*70, под ванной-на полу и на стене плитка отсутствует. Поверхность — матовая, нескользящая.
Потолки
Тип натяжной матовый ПВХ потолок. Поверхность ровная, без видимых швов.
Примыкание к стенам — через нишу в потолке, выполненное белой демпферной лентой по периметру. 
Санузел (отделка) 
Стены
Нижняя часть — на стене под ванной плитка отсутствует.
Верхняя часть — Керамогранит 60*60 или керамическая плитка типа Монпарнас 8,5x28,5x0,85.
Пол
На полу под ванной плитка отсутствует.
Керамогранит, единый формат со стенами. Швы совмещены со стеновыми.
Высота чистового пола должна согласовываться с заказчиком
Потолок
Влагостойкий, натяжной с встраиваемыми светильниками.
Ниша
Зашитие из ГКЛВ сверху керамогранит (лючок не предусматривается)
Экран под ванной
Из ГКЛВ сверху керамогранит 60*60 (Tf01, Lf00), 19,4x160x11(Av02) (на магнитах)
Коммуникации
Под короб из ГКЛВ сверху керамогранит
2 Санузел (отделка) 
Если с/у одинаковые, ремонт требуется (плитка стены, пол, натяжной матовый ПВХ потолок и светильники) и вывод коммуникаций без оконечных приборов-хвс и гвс, канализационный стояк, если с/у меньше основного, ремонт не требуется (требуется-вывод коммуникаций без оконечных приборов-хвс и гвс, канализационный стояк.
Требования к геометрии и качеству
Все углы 45% — строго вертикальные. Горизонтали выведены по уровню. Швы плитки ровные, без «гуляния». Покраска без пятен, полос, шагрени. Отсутствие видимых креплений и заглушек.
Запрещённые решения - Декоративные молдинги и лепнина. Контрастные акцентные стены. Сложные фактуры и яркие цвета. Индивидуальные дизайнерские материалы.
В новом ремонте нет светлого и темного. А это значит сейчас серый (графитовый), оливковый, голубой (арктический), бежевый ремонты: так же есть отличие от светлого и темного ремонта. Например: тумбы под раковину, зеркало и стеклянная шторка. Тумба под раковину Aquanet Алвита New 70 2 ящика, серый (графитовый ремонт), Шторка на ванну стеклянная 70х140 прозрачное закаленное стекло профиль хром Teymi Timo T00273, Зеркало настенное в ванную без рамы 100х70см, Тумба под раковину Aquanet Вега 2.0 70 мисти грин (оливковый ремонт), Шторка на ванну стеклянная 70х140 прозрачное закаленное стекло профиль хром Teymi Timo T00273,  АЛМАЗ-ЛЮКС Зеркало настенное, 70 см х 70 см, 1 шт, Тумба под раковину Aquanet Вега 2.0 70 (бежевый ремонт), Шторка на ванну стеклянная 70х140 прозрачное закаленное стекло профиль хром Teymi Timo T00273, Зеркало настенное в ванную без рамы 100х70см, Тумба под раковину Aquanet Милан 70 дуб светлый (голубой ремонт), Шторка на ванну стеклянная 70х140 прозрачное закаленное стекло профиль хром Teymi Timo T00273, АЛМАЗ-ЛЮКС Зеркало настенное, 60 см х 120 см


	5. Требования к производству работ
	Субподрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций окон, витражей, дверей, коммуникаций и пр. пленкой для защиты от загрязнений. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Уборка и утилизация мусора силами и за счет Субподрядчика.
Произвести клининг и сдачу в эксплуатацию Заказчику.
Строительный контроль осуществляет ООО «ТЗ Паритет»
Сроки работ – 20.09.2026– 02.12.2026 г.




	Заказчик: 
ООО СЗ «КОСМОС»

	Строительный контроль:
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